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Тема 2.3.1: Классификация пожаров

Вид занятия: классно-групповое.
Отводимое время: 90 мин.

Цель занятия: изучить предложенную тему

Литература, используемая при проведении занятия: 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Содержание темы:
Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. Основные причины пожара. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения. 












Классификация пожаров

Пожаром называется неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. В основе пожара лежит процесс горения.  
Горение – это физико-химическое превращение веществ, сопровождающееся интенсивным выделением теплоты и ярким свечением. К горению относятся реакции окисления вещества, способного к горению (горючего), – окислителем (кислородом, хлором, закисью азота и др.) и процессы, связанные с быстрыми экзотермическими превращениями, например разложение взрывчатых веществ, ацетилена, взаимодействие щелочных металлов с водой и т. п. Особенностью горения при пожаре является самопроизвольное распространение огня, сопровождающееся процессами теплообмена и массопереноса.
Совокупность горючих веществ и окислителя, реагирующих между собой при горении, представляет горючую систему. Наиболее общим свойством горения при пожаре является возможность перемещения пламени по горючей системе путем передачи теплоты или диффузии горящих частиц из зоны горения в свежую смесь. Возможность распространения пожара очень сильно зависит от горючести материалов и веществ, входящих в состав горючей системы. 
Пожарная и взрывная опасности веществ и материалов являются близкими характеристиками, различающимися только значениями скорости распространения пламени, которые для показателей взрывной опасности выше или приближаются к значению скорости звука. Оценка пожарной и взрывной опасности веществ, находящихся в различных агрегатных состояниях, проводится на основе учета их агрегатного состояния, то есть, отдельно для газов, жидкостей и твердых веществ. В связи со спецификой горения тонкодисперсных твердых частиц они выделены в самостоятельную группу – горючая пыль.
При определении пожаровзрывоопасности веществ и материалов различают:
-газы – вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25 ºС и давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа;
-жидкости – вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25 ºС и давлении 101,3 кПа меньше 101,3 кПа. К жидкостям относят также твердые плавящиеся вещества, температура плавления и каплепадения которых меньше 50 ºС;
-твердые вещества и материалы – индивидуальные вещества и их смесевые композиции с температурой плавления или каплепадения больше 50 ºС, а также вещества, не имеющие температуру плавления (например, древесина, ткани и т.п.).
-пыли – диспергированные твердые вещества и материалы с размером частиц менее 850 мкм.
Горючестью называется способность вещества или материала к горению. Горючесть строительных материалов определяется экспериментально при специальных испытаниях на горючесть. 
Все вещества и материалы по горючести подразделяются на три группы:  
-негорючие (несгораемые) – вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе; 
-трудногорючие (трудносгораемые) – вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления; 
-горючие (сгораемые) – вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Из группы горючих веществ и материалов выделяют легковоспламеняющиеся вещества и материалы, и особо опасные легковоспламеняющиеся жидкости, воспламенение паров которых происходит при низких температурах. 
Пожары характеризуются рядом параметров, в том числе:  
-горючей нагрузкой – приведенной массой (или потенциальной энергией горения) горючих веществ и материалов, расположенных в помещении или на открытых площадках; 
-площадью пожара – площадью проекции зоны горения на горизонтальную или вертикальную плоскость; 
-продолжительностью пожара – временем с момента его возникновения до полного прекращения горения; 
-зоной горения – частью пространства, в котором происходит подготовка горючих веществ к горению (подогрев, испарение, разложение) и их горение; 
-зоной теплового воздействия – частью пространства, примыкающего к зоне горения, в котором тепловое воздействие приводит к заметному изменению состояния материалов и конструкций и делает невозможным пребывание в нем людей без специальной тепловой защиты (теплозащитных костюмов, отражательных экранов, водяных завес и т. п.); 
-зоной задымления – частью пространства, примыкающего к зоне горения и заполненного дымовыми газами в концентрациях, создающих угрозу жизни и здоровью людей или затрудняющих действия пожарных подразделений. 
Поскольку пожары и взрывы представляют угрозу для населения и территорий, а для их предупреждения и тушения требуются значительные резервы сил и средств, необходимо иметь представление о классификации и основных характеристиках пожаров (взрывов). 
В России пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы (ст. 8 Федерального закона от 22.07.2008                  № 123-ФЗ): 
-пожары твердых горючих веществ и материалов (А); 
-пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (В); 
-пожары газов (С); 
-пожары металлов (D); 
-пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (Е); 
-пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F). 
По своим масштабам и интенсивности пожары подразделяются на следующие виды:
Отдельный пожар - представляет собой пожар в отдельном здании, сооружении, на отдельном участке. При отдельных пожарах имеется широкая возможность их тушения и беспрепятственного движения сил к месту пожара. Продвижение людей и техники по застроенной территории между отдельными пожарами возможно без средств защиты от теплового излучения. 
Сплошной пожар - территория, на которой пожаром одновременно охвачено преобладающее количество зданий и сооружений и по которой из-за множества пожаров невозможно продвижение без средств защиты и противопожарного обеспечения. Ведение спасательных работ в такой зоне без мероприятий по локализации или тушению пожара невозможно. Возникновение таких зон возможно при наличии определенных условий: сплошной застройки, лесного массива, большого количества горючих материалов, а также одновременного инициирования нескольких пожаров и их слияния в один сплошной пожар. 
Массовый пожар - представляет собой совокупность отдельных и сплошных пожаров. 
Особая форма сплошного пожара – огненный шторм. Он характеризуется образованием восходящего конвективного потока (столба) продуктов сгорания (в форме конвективной колонки, к основанию которой осуществляется приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью не менее 15 м/с). Образование огненного шторма возможно при следующих условиях: наличии застройки, лесов или горючих жидкостей на площади не менее 100 га; относительной влажности воздуха менее 30 %; приведенной пожарной нагрузке на площади не менее 1 км2 около 200 кг/м2. 
Пожары в завалах характеризуются сильным задымлением и продолжительным, свыше 2-х суток, горением.  
Опасные факторы пожара классифицируются на первичные, воздействующие на людей и имущество, и вторичные, сопутствующие проявлению первичных ОФП. К первичным ОФП относятся такие факторы, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и к материальному ущербу: пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму. 
К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся: 
-осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций; 
-радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок; 
-электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; 
-опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
-огнетушащие вещества.
На территории Российской Федерации ежегодно происходит более 300 тысяч пожаров. Ежегодно в пожарах погибают тысячи людей, уничтожаются дома, предметы быта и произведения искусства. Материальный ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей.  
[bookmark: _GoBack1]Только в последние годы, когда информация о крупнейших бедствиях стала доступна общественности, произошли известные всем трагедии, возникшие в результате пожаров и унесшие тысячи человеческих жизней. Особенно тяжелыми последствиями сопровождались крупные пожары в г. Санкт-Петербург (пожар в гостинице Ленинград), г. Ухта Республика Коми (пожар в торговом комплексе, 2005 г.), г. Владивосток (пожар в административном здании, 2006 г.),  г. Казань (пожар в торговом центре «Адмирал», 2015 г.). При пожаре в клубе «Хромая лошадь» (г. Пермь) в ноябре 2009 г. погибли 156 и пострадали около 70 человек. 25 марта 2017 года в Кемерово произошла беспрецедентная по своему масштабу и резонансу трагедия – пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В огне погибли 64 человека, в том числе 37 детей. В 2007 году в Краснодарском крае в станице Камышевская загорелся дом престарелых. Трагедия унесла жизни 63 человек.  
Огромный ущерб наносят природные пожары. За последние десять лет отмечены крупные пожары в Забайкалье, Иркутской и Амурской области, на Дальнем Востоке,
Якутии, Туве, Бурятии, Красноярском крае, Сибири на Урале. В результате природных пожаров погибли сотни людей, сгорели десятки поселков, пострадал скот, лесные угодья, исчисляемые сотнями тысяч гектар.  
Более 70–75 % возникающих пожаров приходятся на жилой сектор.                   МЧС России из года в год прогнозирует увеличение количества взрывов бытового газа в жилом секторе в России. Такая тенденция сохраняется на протяжении ряда лет. 
Причинами пожаров на предприятиях чаще всего бывают нарушения, допущенные при проектировании и строительстве зданий и сооружений, несоблюдение мер пожарной безопасности производственным персоналом и неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности технологического характера, а также при эксплуатации электрооборудования и электроустановок и др. 
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