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Тема 2.4.1: Способы исключения условий образования горючей среды

Вид занятия: классно-групповое.
Отводимое время: 90 мин.

Цель занятия: изучить предложенную тему

Литература, используемая при проведении занятия: 
-Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Содержание темы:
Цель создания систем предотвращения пожаров. Требования Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».















Способы исключения условий образования горючей среды

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года                       № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты включает в себя: 
-систему предотвращения пожара; 
-систему противопожарной защиты; 
-комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 
Система предотвращения пожаров – это комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожаров. 
В соответствии со статьей 48 цель создания системы предотвращения пожара - исключение условий возникновения пожара. Данная цель достигается двумя способами: исключение условий образования горючей среды и исключение условий образования в горючей среде источников зажигания. 
Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться:
-применением негорючих веществ и материалов; 
-ограничением массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 
-использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды; 
-изоляцией горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин); 
-поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ; 
-понижением концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 
-поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается; 
-механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с 
обращением горючих веществ; 
-установкой пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках; 
-применением устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды; 
-удалением из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли. 
Горючая среда – это все то, что может воспламениться при воздействии источника
зажигания, другими словами, она может представлять собой любую внешнюю среду,
воспламеняющуюся при соприкосновении с тем или иным источником зажигания, при этом обладает способностью самостоятельного горения даже после ликвидации этого источника. 
Существуют 3 класса веществ и материалов: негорючие, трудногорючие и горючие. Следует заметить, что каждое горючее вещество имеет индивидуальную температуру возгорания. Температура в 300оС является максимальной для большинства твердых материалов. 
Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния, приведен в таблице 1 Федерального закона № 123-ФЗ 
Таблица 1. Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния 

	Показатель пожарной опасности 
	Вещества и материалы в различном 
агрегатном состоянии 
	

	
	газообразные 
	жидкие 
	твердые 
	

	Безопасный экспериментальный максимальный зазор, миллиметр 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 

	Выделение токсичных продуктов горения с единицы массы горючего, килограмм на килограмм 
	- 
	+ 
	+ 
	- 

	Группа воспламеняемости 
	- 
	- 
	+ 
	- 

	Группа горючести 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Группа распространения пламени 
	- 
	- 
	+ 
	- 

	Коэффициент дымообразования, квадратный метр на 
килограмм 
	
	
	
	

	Излучающая способность пламени 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Индекс пожаровзрывоопасности, паскаль на метр в 
секунду 
	
	
	
	

	Индекс распространения пламени 
	- 
	- 
	+ 
	- 

	Кислородный индекс, объемные проценты 
	- 
	- 
	+ 
	- 

	Концентрационные пределы распространения пламени 
(воспламенения) в газах и парах, объемные проценты, пылях, килограмм на кубический метр 
	
	
	
	

	Концентрационный предел диффузионного горения газовых смесей в воздухе, объемные проценты 
	+ 
	+ 
	- 
	- 

	Критическая поверхностная плотность теплового потока, ватт на квадратный метр 
	- 
	+ 
	+ 
	- 

	Линейная скорость распространения пламени, метр в секунду 
	- 
	- 
	+ 
	- 

	Максимальная скорость распространения пламени 
вдоль поверхности горючей жидкости, метр в секунду 
	- 
	+ 
	- 
	- 

	Максимальное давление взрыва, паскаль 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 



	Показатель пожарной опасности 
	Вещества и материалы в различном 
агрегатном состоянии 
	Пыли 

	
	газообразные 
	жидкие 
	твердые 
	

	Минимальная флегматизирующая концентрация 
газообразного флегматизатора, объемные проценты 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 

	Минимальная энергия зажигания, джоуль 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 

	Минимальное взрывоопасное содержание кислорода, объемные проценты 
	
	
	
	

	Низшая рабочая теплота сгорания, килоджоуль на килограмм 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 

	Нормальная скорость распространения пламени, метр в секунду 
	+ 
	+ 
	- 
	- 

	Показатель токсичности продуктов горения, грамм на кубический метр 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Потребление кислорода на единицу массы горючего, килограмм на килограмм 
	- 
	+ 
	+ 
	- 

	Предельная скорость срыва диффузионного факела, метр в секунду 
	+ 
	+ 
	- 
	- 

	Скорость нарастания давления взрыва, мегапаскаль в секунду 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 

	Способность гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Способность к воспламенению при адиабатическом сжатии 
	+ 
	+ 
	- 
	- 

	Способность к самовозгоранию 
	- 
	- 
	+ 
	+ 

	Способность к экзотермическому разложению 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Температура воспламенения, градус Цельсия 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 

	Температура вспышки, градус Цельсия 
	- 
	+ 
	- 
	- 

	Температура самовоспламенения, градус Цельсия 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Температура тления, градус Цельсия 
	- 
	- 
	+ 
	+ 

	Температурные пределы распространения пламени 
(воспламенения), градус Цельсия 
	
	
	
	

	Удельная массовая скорость выгорания, килограмм в секунду на квадратный метр 
	- 
	+ 
	+ 
	- 

	Удельная теплота сгорания, джоуль на килограмм 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 


Примечания: 1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять. 2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов используются для установления требований к применению веществ и материалов и расчета пожарного риска. 
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